<definition version="0.100.0" type="element" link_type="simple" width="20" height="50" hotspot_x="12" hotspot_y="42">
    <uuid uuid="{d04735ab-bf2f-cf43-e5d7-61deb94075c5}"/>
    <names>
        <name lang="ca">Regió intrínseca entre un col·lector i una regió de tipus de conductivitat diferent</name>
        <name lang="cs">Vnitřní zóna mezi kolektorem a oblastí s jiným typem vodiče,
strukturou PIP nebo NIP</name>
        <name lang="de">Eigenleitende Zone zwischen einem Kollektor
und einem Gebiet anderen Leitertyps, PIP oder
NIP Struktur</name>
        <name lang="en">Intrinsic region between a collector and a region of dissimilar conductivity type</name>
        <name lang="fr">Région intrinsèque entre un collecteur et une
région de type de conductivité différente
formant une structure soit PIP soit NIN</name>
    </names>
    <informations>Author: The QElectroTech team
License: see http://qelectrotech.org/wiki/doc/elements_license</informations>
    <description>
        <dynamic_text x="5" y="2.5" z="1" text_width="-1" Halignment="AlignLeft" Valignment="AlignTop" frame="false" rotation="0" keep_visual_rotation="false" text_from="ElementInfo" uuid="{4d954966-35d6-4255-a4b3-cccbd11392c8}" font="Liberation Sans,9,-1,5,50,0,0,0,0,0,Regular">
            <text></text>
            <info_name>label</info_name>
        </dynamic_text>
        <line x1="-10" y1="-40" x2="-10" y2="0" end1="none" end2="none" length1="1.5" length2="1.5" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" antialias="false"/>
        <polygon x1="-10" y1="-25" x2="-2" y2="-20" x3="-2" y3="0" x4="-10" y4="-5" antialias="false" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black"/>
        <line x1="-10" y1="-5" x2="6" y2="5" end1="none" end2="none" length1="1.5" length2="1.5" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" antialias="false"/>
    </description>
</definition>
