<definition version="0.100.0" type="element" link_type="simple" width="20" height="50" hotspot_x="6" hotspot_y="15">
    <uuid uuid="{75f232aa-8166-92d3-792b-d086142c4ad6}"/>
    <names>
        <name lang="ca">Regió intrínseca que separa regions de tipus de conductivitat diferent</name>
        <name lang="cs">Oblast vlastní elektrické vodivosti se strukturou PIN nebo NIP</name>
        <name lang="de">Transition entre régions de types de
conductivité différentes:
- de P à N, ou de N à P</name>
        <name lang="en">Intrinsic region separating regions of dissimilar conductivity type</name>
        <name lang="fr">Région intrinsèque entre deux régions de type
de conductivité différente formant une structure
PIN ou NIP</name>
    </names>
    <informations>Author: The QElectroTech team
License: see http://qelectrotech.org/wiki/doc/elements_license</informations>
    <description>
        <dynamic_text x="15" y="32.5" z="1" text_width="-1" Halignment="AlignLeft" Valignment="AlignTop" frame="false" rotation="0" keep_visual_rotation="false" text_from="ElementInfo" uuid="{1e1b4c92-0a6b-4fa8-85a9-7afef64d4a92}" font="Liberation Sans,9,-1,5,50,0,0,0,0,0,Regular">
            <text></text>
            <info_name>label</info_name>
        </dynamic_text>
        <line x1="0" y1="-10" x2="0" y2="30" end1="none" end2="none" length1="1.5" length2="1.5" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" antialias="false"/>
        <polygon x1="0" y1="10" x2="8" y2="15" x3="8" y3="30" x4="0" y4="25" antialias="false" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black"/>
    </description>
</definition>
