<definition version="0.100.0" type="element" link_type="simple" width="70" height="70" hotspot_x="65" hotspot_y="65">
    <uuid uuid="{200063bc-0811-3bc2-172a-a3abf0b7416f}"/>
    <names>
        <name lang="ca">Relé de sobreintensitat</name>
        <name lang="cs">Nadproudové relé se dvěma proudovými prvky a
s rozsahem nastavení od 5A do 10A</name>
        <name lang="de">Überstromrelais mit zwei Meßgliedern</name>
        <name lang="en">Overcurrent relay</name>
        <name lang="fr">Relais à maximum de courant à deux éléments
de mesure</name>
    </names>
    <informations>Author: The QElectroTech team
License: see http://qelectrotech.org/wiki/doc/elements_license</informations>
    <description>
        <dynamic_text x="5" y="12.5" z="1" text_width="-1" Halignment="AlignLeft" Valignment="AlignTop" frame="false" rotation="0" keep_visual_rotation="false" text_from="ElementInfo" uuid="{bc953595-f237-46b9-983e-197d20303fea}" font="Liberation Sans,9,-1,5,50,0,0,0,0,0,Regular">
            <text></text>
            <info_name>label</info_name>
        </dynamic_text>
        <rect x="-60" y="-60" width="60" height="60" rx="0" ry="0" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" antialias="false"/>
        <text text="5...10A" x="-48" y="-15" rotation="0" font="Liberation Sans,9,-1,5,50,0,0,0,0,0,Regular" color="#000000"/>
        <text text="2 ( I > )" x="-50" y="-40" rotation="0" font="Liberation Sans,9,-1,5,50,0,0,0,0,0,Regular" color="#000000"/>
    </description>
</definition>
