<definition type="element" hotspot_y="65" link_type="simple" hotspot_x="65" width="70" height="70" version="0.100.0">
    <uuid uuid="{dae98581-4f5d-4ff2-899c-e745b33b5fd1}"/>
    <names>
        <name lang="de">Überstromrelais mit zwei Meßgliedern</name>
        <name lang="fr">Relais à maximum de courant à deux éléments
de mesure</name>
        <name lang="cs">Nadproudové relé se dvěma proudovými prvky a
s rozsahem nastavení od 5A do 10A</name>
        <name lang="en">Overcurrent relay</name>
    </names>
    <elementInformations/>
    <informations>Author: The QElectroTech team
License: see http://qelectrotech.org/wiki/doc/elements_license</informations>
    <description>
        <dynamic_text x="5" uuid="{bc953595-f237-46b9-983e-197d20303fea}" font="Sans Serif,9,-1,5,50,0,0,0,0,0" text_from="ElementInfo" z="1" frame="false" text_width="-1" y="12.5" keep_visual_rotation="false" rotation="0" Halignment="AlignLeft" Valignment="AlignTop">
            <text></text>
            <info_name>label</info_name>
        </dynamic_text>
        <rect ry="0" antialias="false" x="-60" width="60" height="60" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" rx="0" y="-60"/>
        <text x="-48" font="Sans Serif,9,-1,5,50,0,0,0,0,0" text="5...10A" color="#000000" y="-15" rotation="0"/>
        <text x="-50" font="Sans Serif,9,-1,5,50,0,0,0,0,0" text="2 ( I > )" color="#000000" y="-40" rotation="0"/>
    </description>
</definition>
