<definition hotspot_x="25" hotspot_y="26" orientation="dyyy" height="40" type="element" link_type="simple" width="50" version="0.5">
    <uuid uuid="{6e0129f6-3a81-48ca-b8d0-ab9ee4983d14}"/>
    <names>
        <name lang="fr">Socle de prise de courant (puissance) avec volet d'obturation</name>
        <name lang="pl">Gniazdo z pokrywą</name>
        <name lang="cs">Zásuvka se zakrytím</name>
        <name lang="ar">قاعدة مقبس تيّار (قدرة) مع  قفل</name>
        <name lang="el">Ρευματοδότης με κάλυμα</name>
        <name lang="it">Presa con schermo interno</name>
        <name lang="de">Steckdose mit Abdeckung</name>
        <name lang="en">Socket outlet (power) with shutter</name>
        <name lang="nl">Wandcontactdoos met klep</name>
    </names>
    <informations>EN 60617: 11-13-05</informations>
    <description>
        <input x="4" rotate="true" size="9" text="_" y="-16.45" tagg="label"/>
        <line end2="none" length2="1.5" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y1="0" antialias="false" y2="0" end1="none" x2="-11" length1="1.5" x1="-20"/>
        <line end2="none" length2="1.5" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y1="0" antialias="false" y2="0" end1="none" x2="19" length1="1.5" x1="10"/>
        <arc x="-10" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" height="20" antialias="true" start="-180" y="-10" angle="-180" width="20"/>
        <line end2="none" length2="1.5" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y1="-10" antialias="false" y2="-20" end1="none" x2="0" length1="1.5" x1="0"/>
        <terminal x="0" orientation="n" y="-20"/>
    </description>
</definition>
