<definition hotspot_x="15" hotspot_y="15" orientation="dyyy" height="50" type="element" link_type="simple" width="30" version="0.5">
    <uuid uuid="{c76f16d8-944c-4856-a957-3779ed09180e}"/>
    <names>
        <name lang="fr">Socle de prise de courant (puissance) avec contact pour conducteur de protection (EN 60617 11-13-04)</name>
        <name lang="pl">Gniazdo pojedyncze ze stykiem ochronnym (EN 60617: 11-13-04)</name>
        <name lang="cs">Zdířková zásuvka s ochranným kontaktem</name>
        <name lang="ar">قاعدة قابس تيّار (قدرة) بحماية  (EN 60617 11-13-04)</name>
        <name lang="el">Πρίζα με αγωγό προστασίας</name>
        <name lang="it">Presa con contatto per conduttore di protezione</name>
        <name lang="de">Schutzkontaktsteckdose allgemein (EN 60617 11-13-04)</name>
        <name lang="en">isolated ground receptacle (EN 60617 11-13-04)</name>
        <name lang="nl">Wandcontactdoos randaarde</name>
    </names>
    <informations>Author: The QElectroTech team
License: see http://qelectrotech.org/wiki/doc/elements_license</informations>
    <description>
        <input x="8" rotate="true" size="9" text="_" y="-4.45" tagg="label"/>
        <arc x="-10" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" height="20" antialias="true" start="-180" y="10.5" angle="-180" width="20"/>
        <line end2="none" length2="1.5" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y1="10" antialias="false" y2="-5" end1="none" x2="0" length1="1.5" x1="0"/>
        <line end2="none" length2="1.5" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y1="10" antialias="false" y2="10" end1="none" x2="10" length1="1.5" x1="-10"/>
        <terminal x="0" orientation="n" y="-10"/>
    </description>
</definition>
