<definition height="40" version="0.5" link_type="simple" width="20" orientation="dyyy" hotspot_x="7" hotspot_y="24" type="element">
    <uuid uuid="{f7d5f966-04b2-44ca-8ead-5c2fc2427365}"/>
    <names>
        <name lang="de">Kapazitätsdiode
</name>
        <name lang="pl">Dioda pojemnościowa. (Waraktor)</name>
        <name lang="ar">دايود مكثّف متغيّر (فاراكتور)</name>
        <name lang="it">Diodo a capacità variabile
Varactor
</name>
        <name lang="en">Variable capacitance diode
Varactor
</name>
        <name lang="cs">Varaktor</name>
        <name lang="fr">Diode à capacité variable
Varactor
</name>
        <name lang="nl">Diode capaciteit</name>
    </names>
    <informations>EN 60617: 05-03-04</informations>
    <description>
        <input tagg="label" y="-2.45" size="9" rotate="true" text="_" x="11"/>
        <line style="line-style:normal;line-weight:thin;filling:none;color:black" y1="-6" length1="1.5" antialias="false" end2="none" length2="1.5" x2="8" x1="8" end1="none" y2="-9"/>
        <line style="line-style:normal;line-weight:thin;filling:none;color:black" y1="-4" length1="1.5" antialias="false" end2="none" length2="1.5" x2="10" x1="6" end1="none" y2="-4"/>
        <line style="line-style:normal;line-weight:thin;filling:none;color:black" y1="-6" length1="1.5" antialias="false" end2="none" length2="1.5" x2="10" x1="6" end1="none" y2="-6"/>
        <line style="line-style:normal;line-weight:thin;filling:none;color:black" y1="-1" length1="1.5" antialias="false" end2="none" length2="1.5" x2="8" x1="8" end1="none" y2="-4"/>
        <line style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y1="-20" length1="1.5" antialias="false" end2="none" length2="1.5" x2="0" x1="0" end1="none" y2="10"/>
        <polygon closed="false" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y1="-10" antialias="true" x3="0" y4="-10" y3="0" x2="5" x1="-5" x4="-5" y2="-10"/>
        <line style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y1="0" length1="1.5" antialias="false" end2="none" length2="1.5" x2="5" x1="-5" end1="none" y2="0"/>
        <terminal y="-20" orientation="n" x="0"/>
        <terminal y="10" orientation="s" x="0"/>
    </description>
</definition>
